|  |
| --- |
| GE Discovery MR 750 |
| Sequence | TR | TE | Matrix | FOV | Slices Thickness | Acquisition Time | Flip Angle |
| T2 | 4715 | 122 | 512X512 | 240 | 3.5 | 180 | 90 |
| T2FS | 5711 | 89 | 512X512 | 200 | 4 | 176 | 90 |
| DWI(b=0) | 3600 | 64 | 256X256 | 200 | 4 | 181 | 90 |
| DWI(b=1000) | 3600 | 64 | 256X256 | 200 | 4 | 181 | 90 |
| GE EXCITE |
| T2 | 4200 | 131 | 512X512 | 240 | 4 | 90 | 90 |
| T2FS | 2300 | 98 | 512X512 | 200 | 4 | 85 | 90 |
| DWI(b=0) | 1600 | 52 | 256X256 | 200 | 4 | 91 | 90 |
| DWI(b=1000) | 1600 | 52 | 256X256 | 200 | 4 | 91 | 90 |
| GE Hdxt |
| T2 | 3415 | 125 | 512X512 | 240 | 4 | 111 | 90 |
| T2FS | 3367 | 72 | 512X512 | 200 | 4.5 | 111 | 90 |
| DWI(b=0) | 3600 | 58 | 256X256 | 200 | 4.5 | 111 | 90 |
| DWI(b=1000) | 3600 | 58 | 256X256 | 200 | 4.5 | 111 | 90 |
| SIEMENS Area |
| T2 | 5500 | 96 | 320X320 | 240 | 3.5 | 83 | 90 |
| T2FS | 4000 | 79 | 384X384 | 200 | 4.5 | 83 | 90 |
| DWI(b=0) | 4000 | 74 | 112X112 | 200 | 4.5 | 83 | 90 |
| DWI(b=1000) | 4000 | 74 | 112X113 | 200 | 4.5 | 83 | 90 |